附件1

江夏区湖泊基本数据

| 序号 | 湖泊名称 | 所在街道（管委会） | 所属水系 | 设计洪水位（黄海高程） | 湖泊形态保护 | 管护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓝线面积（㎢） | 保护区面积（㎢） |
| 1 | 梁子湖 | 纸坊、乌龙泉、五里界、山坡、湖泗、舒安、梁子湖管委会 | 梁子湖水系 | 21.36（吴淞高程） | 174.52（江夏区） | 478.0（全湖） | Ⅱ类 |
| 2 | 斧头湖 | 安山、山坡、法泗 | 金水河（鲁湖）水系 | 23.94（吴淞高程） | 69.076（江夏区） | 178.86（全湖） | Ⅱ类 |
| 3 | 鲁湖 | 金口、郑店、金水、安山、法泗 | 20.83（吴淞高程） | 52.29 | 76.71（全湖） | Ⅱ类 |
| 4 | 枯竹海 | 安山 | 22.07 | 7.251 | 8.2 | 常态化管护 |
| 5 | 上涉湖 | 法泗、安山 | 20.13 | 10.7464 | 12.95 | 常态化管护 |
| 6 | 下涉湖 | 法泗 | 19.75 | 1.1727 | 1.54 | 常态化管护 |
| 7 | 宋家启 | 法泗 | 19.90 | 0.275 | 0.51 | 常态化管护 |
| 8 | 前湖 | 金口 | 20.83 | 0.187 | 0.347 | 常态化管护 |
| 9 | 军区湖 | 金口 | 20.56 | 0.493 | 0.7 | 常态化管护 |
| 10 | 金口后湖 | 金口 | 20.13 | 4.5483 | 5.466 | 常态化管护 |
| 11 | 王浪湖 | 金口 | 20.13 | 0.4294 | 0.651 | 常态化管护 |
| 12 | 坪塘湖 | 金口 | 20.13 | 1.645 | 2.070 | 常态化管护 |
| 13 | 杨蒋湖 | 金口 | 金水河（鲁湖）水系 | 21.53 | 0.2871 | 0.508 | 常态化管护 |
| 14 | 乾湖 | 金口 | 21.26 | 0.1533 | 0.25 | 常态化管护 |
| 15 | 汤逊湖 | 经开区 | 汤逊湖水系 | 18.65 | 36.6（江夏区） | 52.39（全湖） | Ⅲ类 |
| 16 | 黄家湖 | 经开区 | 18.65 | 2.44（江夏区） | 9.63（全湖） | Ⅲ类 |
| 17 | 青菱湖 | 经开区、郑店 | 18.65 | 3.38（江夏区） | 11.73（全湖） | Ⅲ类 |
| 18 | 野湖 | 经开区、郑店 | 18.65 | 1.2（江夏区） | 4.18（全湖） | Ⅳ类 |
| 19 | 西湖 | 经开区 | 19.04 | 0.15 | 0.2 | 常态化管护 |
| 20 | 道士湖 | 经开区 | 19.26 | 0.163 | 0.26 | 常态化管护 |
| 21 | 郭家湖 | 经开区 | 19.07 | 0.12 | 0.2 | 常态化管护 |
| 22 | 神山湖 | 经开区 | 18.75 | 1.307 | 1.57 | 常态化管护 |
| 总 计 |  |  | 368.4342 | 494.429 | / |